{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":25,"n_cols":4,"rows_kept":25,"merged":[[0,0,0,1],[1,0,1,3]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["附件1"]
["适用商品目录"]
["序号","HS编码","产品名称","检验检疫条件"]
[1,"8506101110","扣式无汞碱性锌锰的原电池及原电池组(汞含量＜电池重量的0.0005%)","M/"]
[2,"8506101190","扣式含汞碱性锌锰的原电池及原电池组(汞含量≥电池重量的0.0005%)","M/"]
[3,"8506101210","圆柱形无汞碱性锌锰的原电池及原电池组(汞含量＜电池重量的0.0001%)","M/"]
[4,"8506101290","圆柱形含汞碱性锌锰的原电池及原电池组(汞含量≥电池重量的0.0001%)","M/"]
[5,"8506101910","其他无汞碱性锌锰的原电池及原电池组(汞含量＜电池重量的0.0001%)","M/"]
[6,"8506101990","其他含汞碱性锌锰的原电池及原电池组(汞含量≥电池重量的0.0001%)","M/"]
[7,"8506109010","其他无汞二氧化锰的原电池及原电池组(汞含量＜电池重量的0.0001%，扣式电池的汞含量＜电池重量的0.0005%)","M/"]
[8,"8506109090","其他含汞二氧化锰的原电池及原电池组(汞含量≥电池重量的0.0001%，扣式电池的汞含量≥电池重量的0.0005%)","M/"]
[9,"8506300000","氧化汞的原电池及原电池组","M/"]
[10,"8506400010","氧化银的原电池及原电池组(无汞)(汞含量＜电池重量的0.0001%，扣式电池的汞含量＜电池重量的0.0005%)","M/"]
[11,"8506400090","氧化银的原电池及原电池组(含汞)(汞含量≥电池重量的0.0001%，扣式电池的汞含量≥电池重量的0.0005%)","M/"]
[12,"8506600010","锌空气的原电池及原电池组(无汞)(汞含量＜电池重量的0.0001%，扣式电池的汞含量＜电池重量的0.0005%)","M/"]
[13,"8506600090","锌空气的原电池及原电池组(含汞)(汞含量≥电池重量的0.0001%，扣式电池的汞含量≥电池重量的0.0005%)","M/"]
[14,"8506800019","其他无汞原电池及原电池组(汞含量＜电池重量的0.0001%，扣式电池的汞含量＜电池重量的0.0005%)","M/"]
[15,"8506800099","其他含汞原电池及原电池组(汞含量≥电池重量的0.0001%，扣式电池的汞含量≥电池重量的0.0005%)","M/"]
[16,"8507300000","镍镉蓄电池","M/"]
[17,"8507400000","镍铁蓄电池","M/"]
[18,"8507803000","全钒液流电池","M/"]
[19,"8544422100","80伏<额定电压≤1000伏有接头电缆","L.M/"]
[20,"8544422900","80伏<额定电压≤1000伏有接头电导体","L.M/"]
[21,"8544492100","80伏<额定电压≤1000伏其他电缆","L.M/"]
[22,"8544601200","1千伏＜额定电压≤35千伏的电缆","L.M/"]