云浮市市场监督管理局

云市监函〔2023〕326号

云浮市市场监督管理局关于2023年度省级资质认定检验检测机构“双随机、一公开”

监督抽查工作情况通报

各县（市、区）市场监督管理局、各相关检验检测机构：

为加强检验检测机构监管，营造公平有序的市场环境，根据《广东省市场监督管理局等五部门关于组织开展2023年度省级资质认定检验检测机构“双随机、一公开”监督抽查工作的通知》（粤市监〔2023〕37号）要求，结合我市实际情况，云浮市市场监管局制定了监督抽查工作方案，于2023年9月中旬开始对全市已取得省级资质认定的检验检测机构进行“双随机、一公开”监督抽查，现将抽查情况通报如下。

总体情况

全市已取得省级资质认定的检验检测证书数为91份，机构数量的实际数量为86家，按照省局文件要求，结合我市检验检测行业实际状况和重点风险分级。本次抽查工作按照以下比例进行抽取：机动车检测站按照50%比例，抽取了20家（其中大车站全覆盖检查，共抽查了16家，小车站共抽查了2家，摩托车站抽查了2家）；生态环境检测按照40%，抽取了4家；建筑工程检测按照40%，抽取了4家；（食品）农产品检验按照33%，抽取了4家；成品油质量检测抽取了1家，为云浮市质量计量监督检测所，同时该所也在食品检验的抽查范围内。综合以上，共抽查了33家，检查发现，基本合格26家，不合格5家，2家停业。

存在问题

检查过程中，执法人员根据问题的严重性，开具整改通知书15份，向当地县区局移交线索共4宗，其余的均现场提出了整改建议。

盲样现场检验的情况为：参与盲样检验的机构共有6家，4家结果满意（均为水盲样的检验），2家结果不满意（均为钢筋盲样的检验）；

从人、机、料、法、环五个方面来说，均不同程度地存在问题，主要归纳为一是检验人员业务不熟练，对标准方法的理解及运用不够正确和熟练；二是实验室环境设施管理不规范，部分检测仪器设备未按规定进行校准；三是部分标准物质过期；四是部分标准方法未及时进行更新备案，质量管理体系不按照规范运行；五是实验室环境布局和设置不合理。按行业划分，各机构存在以下主要问题：

机动车检测机构。

1.未严格按照GB38900标准进行检测：比如通过调取检验视频，底盘部件检验未见人在地沟操作，或操作流于形式；开展底盘动态检验时，车速不够20时速，或行驶不够20米的距离；未见使用方向盘测角仪器进行测量方向盘的自由转动量。

2.现场仪器设备维护未符合要求：个别机构存在方向盘测角仪器已失灵无法使用的情况，钢直尺超出检定有效期，侧滑台的实际测量范围与标注的量程不一致，车间摆放有过期未检的滤光片。

3.档案管理不完整不规范：个别机构未把检验不合格的报告归档，或不把仪器设备的检验部分进行装订归档，或复检车辆的档案只存档最后合格的原始记录，

4.上墙文件未按规定更新：存在上墙的操作规程未按照GB38900进行彻底更新的情况，只是简单的把标准号进行了修改，而保留了过时的检验项目（如车速表指示误差、前照灯远/近光垂直偏移等）

5.质量管理体系方面：各机构的八大计划存在遗漏，例如未按计划开展内审、管理评审内审；或内审、管理评审流于形式，质量手册普遍存在抄袭，出现“采用非标方法”的内容，与机构实际情况不符。

6.人员问题：引车员准驾车型与开展检验活动时驾驶的车辆类型不符。开展地盘部件检查时，引车员与检验人员为同一人。

（二）生态环境监测（检测）机构。

1.现场仪器设备维护未符合要求：存在已经停用的设备仍然摆放在实验室，但未贴停用标志；实验室不按要求进行配置和布局，比如嗅辩室与样品室没有配置传递窗，没有按照要求划分嗅辩位等；土壤风干室无风干架。

2.标准物质管理不符合要求：标准气体已过期，未见购买新的标准气体。

3.现场抽取报告发现的问题：发现缺原始记录，不按照评价标准出具评价指标结果。采样人员操作不规范。臭气浓度项目的无组织排放源的采样频次不满足方法规定的频次要求，采样的间隔时间也不符合要求等。

（三）建筑工程检测机构。

1.人员方面：授权签字人已全部离职，但离职后机构没有出具任何检验报告。

2.仪器设备：仪器设备校准后未进行确认，无法确定是否存在误差及误差值。

3.检验检测活动开展方面：据现场抽取的报告显示，存在原始记录的时间与出具的报告时间前后矛盾，报告出具的时间早于原始记录的时间；报告显示的检验项目超出了资质证书能力附表的项目。以上问题已移交当地区局进行进一步调查处理。

4.标准方法：标准未进行查新及备案。

（四）食品（农产品）检验机构。

1.人员培训方面：未开展新标准的宣贯培训，没有进行标准查新及变更，检查中暂未发现使用作废标准出具报告的情况；质量控制计划不够完善。

2.实验室管理方面：标准物质与样品混放；留样未贴标签；废液瓶没有相应的标签，导致隐患的可能发生。

3.检验报告方面：现场抽取的报告显示农药残留的判定依据未包含GB 2763-2021，使用的是农业部公告第2552号、农业部公告第20323号、农业部公告第1586号等，未进行单项判定。

（五）成品油检验机构。

1.标准方法问题：机构未及时办理HJ/T 38-1999SY/T7509-1996(2009)、GB/T 11132-2008等作废标准的变更。

2.环境及仪器设备问题：有机样品存储室没有装防爆灯管和防爆开关，没有配备防爆冰箱，且现场没有温湿度记录本。酸类试剂储存架子腐蚀严重，没有配备消防沙，灭火毯等防渗漏防火设施。乙炔瓶没有安装回火阻止器。实际胶纸试验器没有对6个排气口进行校准。

3.八大计划问题：查人员档案及2022年和2023年的培训计划及记录，缺部分培训考核记录，缺实验室安全培训记录。

三、下一步工作措施

针对检查中发现的以上问题，云浮市局共发出整改通知书15份，督促被抽查的检测机构要认真对照检查情况，举一反三，深入分析存在的问题及原因，全面进行整改。同时督促各县（市、区）局要切实抓好督促整改工作，将本次检查存在问题的检测机构列入重点监管对象，针对整改情况适时组织“回头看”，对于整改不力的要严肃处理。

另外，对涉嫌超资质能力范围内出具报告、出具不实报告的行为，市局已进行线索移交，督促县区局进行进一步调查处理或进行部门线索移交。

附件：2023年度省级资质认定检验检测机构“双随机、

一公开”监督抽查结果。

云浮市市场监督管理局

2023年11月4日

附件：

2023年度省级资质认定检验检测机构“双随机、

一公开”监督抽查结果

序号	机构名称	存在问题	处理意见	备注
1	郁南县建设工程质量检测站	1.仪器设备未满足要求：水泥抗折试验机未校准抗折夹具；2.检验检测报告问题：报告编号11-22-00078砼抗渗性能检测报告日期为2022.5.28，试验加压时间为2022.5.27—29日；3.其他问题：钢筋样品未按《样品管理程序》进行管理；报告编号：17-23-0053钻芯法强度检测报告所用仪器量程不满足要求，委托单未自选检测依据。	建议移送主管部门处理
2	云浮市建协勘察测绘有限公司	1.测氡仪（HS01）仪器购买单位为“核工业赣州工程勘察院云浮分院”，非该被检查机构，该设备检定后未进行确认；2.资质能力范围内从事检验检测活动：查报告批号：S230901批”的《水质简分析报告》中硬度参数未取得计量认证。	移交当地县区局处理
3	广东科捷检测技术服务有限公司郁南分公司	1.机构发生变化时未及时变更备案：授权签字人、技术负责人梁宇星、戴易已离职，尚未办理变更，备案手续；2.其他：委托编号为WGYS20230108对应的原始记录中缺检测部位信息（压实度报告：BGYS20230108）。	提出整改建议	停业不开展检验服务
4	云浮顺翔工程检测有限公司	1.仪器设备问题：万能试检机（LX003）校准后未进行确认；2.其他问题：回弹法抗压强度报告（GB-1+T-20230203-001）中构件名称与原始记录不一致，原始记录中未记录使用前后的率定值；后锚固体抗拔（2023-0327-001）的原始记录未签名。	提出整改建议
5	云浮市食品药品检验所	1.机构未开展GB 2763-2021、GB 2763.1-2022、GB 2762-2022等标准的宣贯培训；2.设备编号BCD-610W(KA62NV01T1）的冰箱中标准物质和样品混放；3.机构体系文件没有规定备份样品管理;3.样品制备作业指导书没有相关文件和记录表格内容，二氧化硫的样品制备指引不符合GB 5009.34-2022的要求；4.样品编号SP20230308、检测黄曲霉毒素B1等项目的包装花生油样品的制备不符合GB 5009.22-2016的要求；5.机构的样品标签有2个版本，但机构的体系文件未进行相关规定；6.废液瓶没有贴标识废液主要成分的标签；7.机构未能提供GB 2763.1-2022、GB 31650.1-2022等的查新记录；8.机构未能提供标准菌株的领用记录；9.2023年质量控制计划未涵盖兽药残留和农药残留等参数；10.报告编号NO:SP20230579检验检测报告的备注使用客户提供信息，但没有明确标识和免责声明。	提出整改建议
6	广东省云浮市质量计量监督检测所	1.机构未及时办理HJ/T 38-1999、SY/T7509-1996(2009)、GB/T 11132-2008等作废标准的变更，经检查，未对外出具资质报告；2.有机样品存储室没有装防爆灯管和防爆开关，没有配备防爆冰箱，且现场没有温湿度记录本，酸类试剂储存架子腐蚀严重，没有配备消防沙，灭火毯等防渗漏防火设施。乙炔瓶没有安装回火阻止器；3.GB/T1884-2000密度原始记录没有体现修正值信息。GB/T8017-2012原始记录没有体现温度计信息；4.SYD-8019实际胶纸试验器没有对6个排气口进行校准；5.查人员档案及2022年和2023年的培训计划及记录，缺部分培训考核记录，缺实验室安全培训记录。	提出整改建议
7	罗定市农产品质量安全监督检测站	1.查仪器设备校准/检定计划表，缺校准检定单位；2.设备编号LDNJ1-004、LDNJ1-001、CN2042A018、CN2042A011等4台设备的合格证后缺失有效期或无合格证。	提出整改建议
8	云浮市云城区农产品检验检测服务中心	1.机构未开展《检验检测机构资质认定管理办法》《检验检测机构监督管理办法》、GB 2763-2021、GB 2763.1-2022等的宣贯培训记录；2.备份样品和“未检”、“在检”状态样品混放，没有存放备份样品的冰箱；3.天平室没有温度控制实施；4.编号NO：IK-2023-01D 实验室质控考核测试结果评定对回收率不符合要求的氧乐果、三氯杀螨醇等项目未进行后续查找原因和改进；5.天平室和存放标准物质的冰箱没有温湿度监控记录；6.监督抽查的在检样品仍贴着封条，未贴机构样品标签；7.检测现场的气相色谱仪操作步骤未进行受控；8.废液瓶没有贴标识废液主要成分的标签；9.有机前处理室的气瓶未固定；10.《检测样品的制备》的作业指导书对蔬菜水果农药残留样品制备描述为“取可食部分”，不符合GB 2763-2021的要求；11.机构未能提供承担2023年度云浮市云城区委托农产品质量安全抽检任务的实施方案；12.报告编号：YFYCNJ-ZZJD-2023-007的农药残留的判定依据未包含GB 2763-2021，使用的是中华人民共和国农业部公告（第2552、20323、1586号），未进行单项判定；13.机构未把《检验检测机构资质认定管理办法》《检验检测机构监督管理办法》和GB 2763.1-2022等未纳入外来文件进行受控；14.2023年的管理评审内容未包含定量目标及其考核内容，没有输出内容。	发出《责令整改通知书》，县区局跟进整改落实情况
9	广东精捷检验检测有限公司	1.机构公正性声明未公开；2.未及时开展克伦特罗、沙丁胺醇等参数检测方法GB/T 22286-2008的标准变更；3.机构未开展GB 31650.1-2022、GB 31658.22-2022等标准的宣贯培训；4.20022年12月11日的标准查新记录未体现2022年9月20颁布的GB 31650.1-2022和替代GB/T 22286-2008的GB 31658.22-2022；5.存放样品的冰箱和存放标准物质的冰箱的温湿的只记录至2023年7月3日记录；6.留样室的冰柜存放有未贴标识的样品；

7.废液瓶没有贴标识废液主要成分的标签；8.仪器设备内部编号：WS2017SY002的仪器设备使用记录表未设置检验检测项目内容；

9.机身号WS2019SY007存放标准物质的冰箱同时存放有质控样；

10.2023年内部质量控制计划的未规定结果评价依据；

11.样品制备作业指导书对水产品兽药项目的样品制备描述不准确；

12.2022年度管理评审输入的检测报告准确率为99.8%，未达到质量目标100%的要求，但机构未提出相关改进措施。	发出《责令整改通知书》，县区局跟进整改落实情况
10	郁南县环境监测站	1.机构发生变化时未及时变更备案：资质认定证书名称未办理变更；授权签字人邱志坚已退休，廖伟健不在岗；2.仪器设备未满足要求：10ml刻度移液管校准已过期，样品冰箱温度计无核准；3.其他：（郁）环境监测（2023）第0807号报告无采样方案，（2023）第0801号第0807号报告不能提供采样照片，（2023）第0801号报告样品登记流转表无记录领样时间；（2023）第0807号报告中氨氮总磷分析没有质控措施。	发出《责令整改通知书》，县区局跟进整改落实情况
11	云浮市和利检测技术有限公司	1.实验室现场检查发现，嗅辨室与样品配置室未按HJ865-2017中5.3的要求设置传递窗，嗅辨室未按HJ865-2017中6.3.1的要求设置通风及空气净化装置；土壤风干室无风干架子；2.实验室现场检查发现，无臭空气净化装置不符合HJ1262-2022中6.9的要求；3.实验室现场检查发现，微生物室的辅助设备单人净化工作台（仪器编号：YFHL2021-SW-CJ-1D-01）未校准，不满足YY/T1539-2017中5.4的要求；4.实验室现场检查发现，正丁醇标准气体已过有效期（标准物质编号：QBW-10628，有效期至2023-5-10），未购买新的正丁醇标准气体；5.查检测报告（报告编号：YFHL（验）2023052201）发现，无组织废气（厂界）监测结果的VOCs检测项目与报告引用的评价标准DB44/815-2010的表3的总VOCs评价指标不一致；6.查检测报告（报告编号：YFHL（验）2023052201）发现，缺臭气浓度项目的嗅辨员的嗅辨原始记录；且对应的环境臭气和无组织臭气测定结果原始记录表的嗅辨结果未按HJ162-2022中8.4.4.1的要求给出嗅辨气袋号+自信度；7.查检测报告（报告编号：YFHL（验）2023052201）发现，未按HJ1262-2022中11.2的要求对嗅辨员进行质控管理；8.查检测报告（报告编号：YFHL（验）2023052201）发现，未对厂界（社会生活）噪声检测原始记录表中检测前校准值和检测后校准值进行符合性判断。	涉嫌违法线索移交当地县区局作进一步处理
12	云浮市中辉检测科技有限公司	1.现场抽查检测报告（报告编号：ZHW230151）发现，送样人员谢崇添、何敏行使用电子签章，质量手册未明确电子签章的使用范围；2.实验室现场检查发现，有两台气相色谱-质谱联用仪（A-116和A-257）分别用于挥发性有机物及半挥发性有机物分析，且两台都放置在色谱室内，未实施物理隔离；3.查检测报告（报告编号：ZHW230151）对应的原始记录，厂界/环境空气样品嗅辨员记录表未明确自信度的表述。	整改建议
13	广东创华检测技术服务有限公司	1.现场抽查检测报告（报告编号：CHT2306013）发现，嗅辨员麦紫莹、何承礼、符淑雯、殷沛光使用电子签章，质量手册未明确电子签章的使用条件；2.实验室现场检查发现，嗅辨室与样品配置室未按HJ865-2017中5.3的要求设置传递窗，未按HJ865-2017中6.2.2的要求划分嗅辨位，未按HJ865-2017中6.3.1的要求设置通风及空气净化装置；3.实验室现场检查发现，2023年6月26日的检测报告（报告编号：CHT2306013）的臭气浓度样品分析工作不符合HJ1262-2022中11.1的要求，嗅辨室的温湿度条件不满足HJ865-2017中6.3.2的要求；4.查检测报告（报告编号：CHT2306013）发现，缺臭气浓度项目的嗅辨记录、嗅辨配气记录等原始记录；5.查检测报告（报告编号：CHT2306013）发现，对应的大气采样原始记录表臭气浓度项目的无组织排放源的采样频次为1次，不满足HJ905-2017中4.4.2的频次要求；6.查检测报告（报告编号：CHT2306013）发现，对应的有组织废气采样原始记录表（DA004和DA008）非甲烷总烃项目的标干流量的测量时间为5分钟，与非甲烷总烃项目的采样时间一小时等时间间隔采4个样品不匹配。	涉嫌违法线索移交当地县区局作进一步处理
14	罗定市罗城细坑机动车检测站	1.检查体系文件中发现：作业指导书（P56）外廓尺寸自动检测仪操作规程中标准限制有误（在用车：小于等于±2%或±100mm有误）；2.抽查车辆报告档案中发现：检验报告授权签字人未标注报告签发日期，检验员未签字，只有机打姓名。	整改建议
15	云浮市裕通汽车摩托车检测服务有限公司	1.抽查粤W7053挂重型平板半挂车检验报告，授权签字人未标明签发日期，登录信息中引车员是黄帝明，但报告签名栏中是朱建新电子签名，录像中，发现部分轮胎未采用花纹深度计测量花纹深度;2.抽查粤 WAN670轻型栏板货车报告，没有车厢栏板高度测量记录数据；3.抽查粤 W10323 重型自卸车报告，缺少车厢栏板高度的记录数据，底盘动态检验试验车速不足 20km/h以及底盘部件检查未采用底盘间隙仪检查，检验报告档案中，未将该车不合格检验报告一起存档。	发出《责令整改通知书》，县区局跟进整改落实情况
16	郁南县泰安机动车检测有限公司	1.抽查粤W08259中型专用校车（检验日期：2023年10月17日）报告发现：车身对称部位高度最后轴有记录测量数据（左：860mm，右：870），但高度差记录为“-”，高度差与实际不相符；2.抽查粤W09746大型客车（检验日期：2023年09月14日）检验报告及录像发现：后轴有四条轮胎但只测量外侧两条轮胎花纹深度，底盘动态检验试车速度不足20km/h；3.抽查粤HV9698重型自卸车(检验日期：2023年10月10 日)检验报告中发现：人工检验表中均未有车厢栏板高度测量记录数据；4.抽查粤H8539挂重型平板半挂车（检验日期：2023年09月05 日）检验报告发现：未记录车身对称部位高度差数据；5.有2023年检验人员培训计划，但未按计划方案，也未能提供培训记录。	发出《责令整改通知书》，县区局跟进整改落实情况
17	新兴县盛昌机动车检测有限公司	1.方向盘自由转动量测量仪器检定证书于2022年11月1日到期，截至2023年10月19日未对其进行校准；2.未能提供2023年质量监督计划、内审计划、人员培训计划及记录；3.抽查粤W44939的车辆，检验日期为2023年9月21日的检验视频发现，未进行外观检验，无人进行底盘部件检验，车厢后视频遮挡；4.抽查粤W08010的车辆，检验日期为2023年10月10日的检验视频发现，未进行外观检验。该大型普通客车的引车员，为王海祥、余文辉，而两人驾驶证为A2 E；5.抽查粤W9500的车辆，检验日期为2023年6月26日的检验视频发现，未进行外观检验，底盘动态检验时长约为20秒；6.抽查粤WM5562的车辆，检验日期为2023年7月13日的检验视频发现，底盘部件检验进长不足。	发出《责令整改通知书》，县区局跟进整改落实情况
18	新兴县骏通汽车检测有限公司	1.检验报告中未附上不合格的原始报告；2.车间内发现超期未检的滤光片；3.抽查粤WW2709的车辆，检验日期为2023年10月19日的检验视频，未见检验人员使用锤子等工具进行底盘部件检验；4.抽查桂D39417的车辆，检验日期为2023年10月16日的检验视频发现，侧滑车速过慢。	发出《责令整改通知书》，县区局跟进整改落实情况
19	郁南县顺通机动车检测有限公司	1.抽查粤WJ705挂重型平板半挂车（检验日期：2023年10月13日）报告和录像发现：授权签字人未标注报告签发日期；登录信息引车员（钟坚才）与实际操作人（区子良）不一致；人工检验表中引车员未签字，只有机打姓名（区子良）；未发现有测量左边车身对称部位高度的实际操作，但人工检验表中有记录测量数据（左1342mm，右1340mm，高度差：2mm）；2.查粤W5755学小型轿车（检验日期：2023年10月16日）报告发现：人工检验表中底盘动态检验员未签字，只有机打姓名（区子良）；3.抽查粤W8611挂重型平板半挂车（检验日期：2023年10月20日）检验报告档案发现：该车总检验四次才合格，但档案中没有将前三次检验的不符合报告一起存档；4.缺少2023年检验人员培训的培训课件、现场照片和培训效果的评价记录。5.底盘动态检验区车道画线模糊。	发出《责令整改通知书》，县区局跟进整改落实情况
20	云浮市明智汽车检测有限公司	1.抽查仪器设备档案发现：检定证书名称为汽车平板综合检测仪与平板式制动检验台不相符；压力表（自编01）检定证书已超期（检定日期：2023年4月1日，检定周期为半年）；安检小车线汽车侧滑检验台量程与产品说明书标明不一致，且实际量程小于±5m/km;安检大车线汽车侧滑检验台功能不稳定；2.抽查粤ACN778重型厢式货车检验报告档案中，发现未将不合格检验报告一起存放。	发出《责令整改通知书》，县区局跟进整改落实情况
21	新兴县星华机动车检验有限公司	1.欠缺《机动车检验机构资质认定评审补充技术要求》的培训记录；2.欠缺2023年内审计划、管理评审计划；3.抽查粤WA0917的车辆，检验日期为2023年10月17日的检验视频发现，车辆未在规定起点位置开始底盘动态检验；4.抽查粤WF5051的车辆，检验日期为2023年10月13日的检验视频发现，车辆外检时，粤WY7927车辆逆行，有安全隐患。5.抽查粤W10133的车辆，检验日期为2023年10月11日的检验视频发现，未按规范位置停车检验，外检后监控视频无法完全显示整车。	当场提出整改建议
22	罗定市策马机动车检测有限公司	1.安检车间台式制动性能检验作业指导书（有加载检验描述）与台式制动检验台（无加载功能）实际情况不相符。质量手册（第2版，2021年01月01日实施）第55页方法的选择、验证和确认中引用的标准有误（如：GB18285-2020，GB3847-2020，DB44/592-2009，DB44/593-2009）。2.未能提供期间核查所使用的高准确度等级仪器设备的有效期内检定/校准证书（如：砝码、百分表）；3.抽查车辆报告档案中发现：检验报告授权签字人未标注报告签发日期，检验员未签字，只有机打姓名；4.抽查粤X20021中型厢式货车（检验日期：2023年10月12日）后轴有四条轮胎但只测量外侧两条轮胎花纹深度。	当场提出整改建议
23	罗定市安盛机动车检测有限公司	1.抽查体系文件中发现：质量手册（文件号：AS-TX-SC-2023）中包括HJ1237-2021修改内容，但机动车排放作业指导没有相应修改内容；2.抽查粤W10008大型普通客车的检验录像中发现：该车底盘动态检验时，有摩托车和行人在检验区域开过、走动，存在安全隐患；底盘部件检查时，没有任何检查操作；3.抽查桂R9634挂重型仓栅式半挂车（检验日期：2023年08月11日）报告发现：登录信息引车员（邓泰山，准驾：A1A2）与人工检验表签名栏（李进球，准驾B2）不一致，报告中缺少检验员签名；4.抽查粤WZ8741重型特殊结构货车（检验日期：2023年10月23日）报告发现：二轴空载制动率超过100%，为105.4%(轴荷：2352kg，制动力：左11060N，右：13230N)，并未将不合格的检验报告单一起存档；5.抽查粤WN2975重型自卸货车（检验日期：2023年10月20日）报告中发现：人工检验表中未有车厢栏板高度的检验数据。	发出《责令整改通知书》，县区局跟进整改落实情况
24	新兴县新南越机动车检测有限公司	1.300mm钢直尺超出检定有效期；2.未对设备检定/校准证书进行确认；3.抽查粤WN9581的车辆，检验日期为2023年8月的检验视频及图片发现，车身放大号牌喷涂错误，与车牌不一致；4.抽查粤WN5558的车辆，检验日期为2023后10月18日的检验视频及图片发现，车辆识别代号有两个字母已经锈化无法识别；5.抽查检验报告编号为23100953016000531的报告，发现人工检验项目为“底盘动态检验”的结果判定为“不合格”，但总检验结论为“合格”，该站工作人员现场补充提供了一份称为已更正报告，该份报告人工检验项目为“底盘动态检验”的结果判定为“合格”与原报告的人工检验结果不一致。	发出《责令整改通知书》，县区局跟进整改落实情况
25	云浮市景泰来机动车检测有限公司	1.抽查粤W60132小型轿车检验报告，授权签字人未标明签发日期，人工检验表中底盘部件检验员和引车员为同一个人（冯子发）电子签名；2.抽查粤WU1331重型半挂牵引车检验录像，轮胎花纹深度、车身对称部位高度差检验操作不规范、底盘动态检验试验车速不足20km/h以及底盘部件检查未采用底盘间隙仪检查；3.抽查赣CCN781重型自卸车报告，缺少车厢栏板高度的记录数据；4.检测车间上墙作业指导书未按GB38900-2020标准更新。	发出《责令整改通知书》，县区局跟进整改落实情况
26	罗定市诚汇机动车检测有限公司	1.抽查车辆档案中发现：检验报告中授权签字人未标明签发日期，检验员签字栏只有机打姓名未签名；抽查粤WYA501小型轿车（检验日期：2023年10月24日）报告中存在底盘动态检验员与引车员为同一人（沈进才），未将仪器检验表和不合格检验报告一起存档；2.抽查粤WBS825轻型栏板货车（检验日期：2023年9月28日）报告中发现：人工检验表中未记录车厢栏板高度测量数据；3.抽查粤WZ8741重型特殊结构货车（检验日期：2023年10月23日）报告发现：双转向轴四轴轴车辆第三、四轴轮胎花纹深度记录测量数据不全。	发出《责令整改通知书》，县区局跟进整改落实情况
27	云浮市金丽景机动车检测有限公司	1.计量认定证书附表没有对检验项目提出限制范围要求及说明（证书编号：202119055493），但该机构检测车间入口有总质量13T的限重标志，抽查检验报告中发现有检验粤H06866重型自卸车（总质量为24吨）、粤W50619重型栏板货车（总质量为17995kg），均已超出本站入口限重标识重量；2.抽查粤H06866重型自卸车、粤W50619重型栏板货车检验报告中发现：人工检验表中均未有车厢栏板高度测量记录数据；3.抽查人员档案及检验报告中发现：引车员李嘉铭持有C1驾照，但驾驶粤W50619重型栏板货车上线检验，与标准要求不符。	发出《责令整改通知书》，县区局跟进整改落实情况
28	云浮市云安区锋顺机动车检测有限公司	1.质量手册第62页4.5.14.7里有使用非标方法的相关表述；2.方向盘最大自由转动量的测量操作人员对操作不熟练（通过对粤WZ6306的车辆检验视频进行查看发现）	整改建议
29	罗定市永裕机动车检测有限公司	经现场调取视频，发现外检人员、底盘动态检验人员对标准不熟、操作不够规范	整改建议
30	云浮富田车辆服务有限公司	1.抽查粤WDM005小型轿车检验报告发现授权签字人未标明签发日期，引车员和底盘部件检验人员为同一个人签名，登录信息引车员为李健才与实际操作的引车员不符；2.粤WWW008小型轿车检验报告授权签字人不是亲笔签名；报告中CMA章和检验章盖章位置不规范；3.粤WDB962轻型栏板货车检验报告中没有栏板高度测量数据；	发出《责令整改通知书》，县区局跟进整改落实情况
31	云浮市明扬机动车检测有限公司	1.抽查粤W64229轻型仓栅式货车检验报告授权签字人未标明签发日期，人工检验表底盘部件检验员和引车员未同一个人（张大银）电子签名；2.抽查粤WFY903小型轿车登录信息中引车员未张大银，报告签名为李东敏，前后两者不一致。	整改建议
32	云浮市云安区宏丰机动车检测有限公司	停业，拟注销
33	罗定市富诚机动车检测有限公司	1.检测方法能力确认表中填写资质证书号有误（201719050339有误）；2.前照灯检测仪期间核查作业指导书中规定采用多台比对进行核查，但机构技术负责人解释说，采用站内人员一人三次检测的方法核查，与相关规定不相符；3.抽查车辆报告档案中发现：检验报告授权签字人未标注报告签发日期。	整改建议