{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":2,"sheets":["监督检验报告信息","Sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"监督检验报告信息","index":0,"n_rows":7,"n_cols":13,"rows_kept":7,"merged":[[0,0,0,11],[1,0,1,12],[2,0,2,12],[3,0,3,12],[6,0,6,12]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["2023年机动车辆制动液产品质量市监督抽查结果"]
["本次抽查了生产领域1家企业1批次产品。所检项目全部符合标准。\n依据GB12981-2012《机动车辆制动液》等标准，对运动黏度（100℃），运动黏度（-40℃），外观，平衡回流沸点（ERBP），湿平衡回流沸点（WERBP），pH值，蒸发性能（100℃±2℃，168h±2h）等7个项目进行了检验。\n具体抽查结果见附件。\n"]
["附件"]
["2023年机动车辆制动液产品质量市级监督抽查结果汇总表"]
["序号","抽样领域","产品名称","受检单位名称","统一社会信用代码","标称生产者名称","生产日期或批号","规格型号","商标","抽查结果","不合格项目","抽样日期","承检单位"]
[1,"生产领域","安能4000合成制动液","青岛康普顿石油化工有限公司","91370211583670830Y","/","2023-04-05/20230405","800g/瓶 HZY4","康普顿","所检项目符合标准","/","2023-04-19","青岛市产品质量检验研究院"]
["\n"]

{"sheet":"Sheet1","index":1,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"flags":["formulas_cached_only"]}